## **VEDLEGG M.** Sjekkliste for plankart

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sjekkliste for plankart, datert xx.xx.xx**  Planid:  Plannamn:  Saksnummer kommune:  Prosjektnummer konsulent:  Plankart skal utarbeidast i samsvar med Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister Del 1 – Vegleiar for framstilling av arealplanar | | | |  |  |
|  | Sjekkpunkt | Utdjuping | Rutine/prosedyre | Merknad | Utført/ok |
| 1. | Basiskart | Kartgrunnlag som er nytta som grunnlag for utarbeiding av planen. Kartgrunnlag skal vera det sist reviderte på tidspunktet planarbeidet startar. Kartet skal ikkje innehalde usikre/ ikkje innmålte eigedomsgrenser langs eller innanfor plangrensa.  Basiskart skal ikkje vera eldre enn 6 md. når planforslag kjem inn. Er det eldre må det vurderast om nytt kart må tingast (for grisgrendte strøk, skog- og fjellområder kan eldre kartgrunnlag aksepterast). | Sjekk:   * Sjekk ev. endringar i eigedomsgrenser. * Er basiskart eldre enn 6 md., sjekk det opp mot GisLine.(Ved større avvik i høve grunnkartet må nytt basiskart tingast. Tingast hjå kommunen. |  |  |
| Eigedomsgrenser   * Referat frå oppstartsmøte – føreligg det oppmoding om klårlegging/innmåling av eigedomsgrenser (sjå vedl. F fagkunnig si sjekkliste i Startpakken, nr. 24) * For kommunen: Om uklåre eigedomsgrenser er opplyst om må det kontrollerast om det er rekvirert klårlegging, og om nye grenser er lagt inn i basiskartet. |  |  |
| * Høgdekurver, legg på høgdetal |  |  |
| * Stadnamn |  |  |
| * Bygningar |  |  |
| * Vegar |  |  |
| * Bekker |  |  |
| * Stiar |  |  |
| * Gnr/bnr |  |  |
| * Kystkontur |  |  |
| 2. | Val av kartmålestokk | * Reguleringsplan 1:500 - 1:2000 * Områderegulering 1:1000 - 1:5000 * Kommunedelplan 1:5000 - 1:10000 * Kommuneplan 1:20000 - 1:50000 | Sjekk:   * Val av målestokk |  |  |
| 3. | Rutenett | Rutenett tilpassast etter kva målestokk plankartet har. Eks:   * Detaljregulering for større område- M1:1000, bruk rutebreidde/rutehøgde 200 * Detaljregulering for mindre område- M1:1000, bruk rutebreidde/rutehøgde 100 * Detaljregulering for mindre område- M1:500, bruk rutebreidde/rutehøgde 50 * Koordinattekst tilpassast øvrig tekst på plankartet | Sjekk:   * Rutebreidde/ rutehøgde |  |  |
| * Tekst størrelse koordinatar |  |  |
| 4. | Tittelfelt | Tittelfelt vert oppdatert fortløpande i planprosessen med datoar og vedtaksnummer.  Dato nedst til høgre i tittelfelt skal oppdaterast ved kvar innlevering av revidert plankart FØR 1.gongs handsaming | Sjekk:   * Nynorsk |  |  |
| * Plannamn (Døme: Detaljregulering for Valevegen, gnr/bnr 26/129 mfl.) |  |  |
| * Kommunevåpen |  |  |
| * planID * NB. I tittelfelt der det står *Nasjonal arealplan-ID,* skal denne skrivast slik: kommunenummer\_planID (døme 4614\_202103) |  |  |
| * Forslagstillar |  |  |
| * Planen er utarbeidd av (firma/logo) |  |  |
| * Dato (konsulent) |  |  |
| * Signatur (konsulent) |  |  |
| 5. | Teiknforklaring | Teiknforklaring skal innehalde:   * Overskrifter med visning til § i PBL. * Føremålsboks med feltnamnforkorting, tilhøyrande tekst og føremålskode i parentes. * Omsynssoneboks med omsynssonenamn (eks. H140), med tilhøyrande tekst. * Linjesymbol og ev. punktsymbol med tilhøyrande tekst. * Informasjon om ev. ikkje juridisk bindande informasjon. * Om planen består av fleire plankart skal det liggje informasjon i teiknforklaring om at det føreligg plankart i fleire nivå. | Sjekk:   * PBL 2008 |  |  |
| * § inndeling |  |  |
| * Forkorting i tekstboks (forkorting i samsvar med anbefalingar frå KMD) |  |  |
| * Referanse til SOSI-kode |  |  |
| * Linjesymbol |  |  |
| * Punktsymbol |  |  |
| * Ev. tilleggsinformasjon som referanse til planutsnitt |  |  |
| 6. | Kartopplysningar | Opplysningar om basiskartet.   * Nordpil plasserast fortrinnsvis i «boks» for kartopplysningar men kan leggjast på rutenett i kartdelen om dette er rotert (gjeld i hovudsak samferdselsplanar) | Sjekk:   * Kjelde for basiskart (Døme: Stord kommune, FKB N1) |  |  |
| * Dato for basiskart |  |  |
| * Koordinatsystem (EUREF 89, UTM sone 32) |  |  |
| * Høgdegrunnlag (NN2000) |  |  |
| * Opplysningar om tilleggsmåling |  |  |
| * Ekvidistanse |  |  |
| * Kartmålestokk |  |  |
| * Opplysning om arkstorleik |  |  |
| * Målestokklinjal |  |  |
| * Nordpil |  |  |
| 7. | Plankart - kartdel | Planen skal vera utarbeid i samsvar med  kommunal og Moderniseringsdepartementet sin vegleiar for framstilling av plankart.  Oppbygging av vektorisert plan:   * Planens avgrensing skal fylgja ytterkant føremålsgrenser. * Alle føremålsgrenser skal henga saman. * Innafor planområdet skal heile område vera dekka av arealføremål. * Grenselinjer som ikkje er brukt i   flatedanning skal ikkje førekoma   * Grenselinjer skal ha eit knutepunkt der dei kryssar same objekttype * Føremålsgrense mellom to føremål skal berre vera ei linje. Om intensjonen er at føremålsgrenser skal følgje eigedomsgrense skal desse linjene vera identiske. * Dersom to linjer med ulike objektkodar skal liggja dobbelt (for eksempel føremålsgrense og omsynssonegrense), skal den eine linja vera kopi av den andre. * Ingen innsettingspunkt for linjer, punkt, flater eller tekst skal liggja utanfor plangrensa. * Bruk forkortingar på feltnamn i samsvar med KMD sitt forslag til feltkoder til arealplaner * Eigenskap «beskrivelse» er påkravd på føremålsflater med kode 1169,1390,1490,1500,1560,1590,1690,1800,1900,2061,2180,2090,2800,2900,3800,3900,4010, 4800,5900,6800,6900 | Sjekk:   * Behov for regulering i andre nivå |  |  |
| * Planavgrensing |  |  |
| * Målsetting breidde- veg, fortau m.m. |  |  |
| * Målsett radius veg/kryss |  |  |
| * Frisiktsoner |  |  |
| * Målsett frisiktlinje |  |  |
| * Feltnamn med evt. eigarform og nummer (som eigenskap på flata, unngå RpPåskrift) * For H140 frisiktsoner og anna veggrunn treng ikkje løpenummer om det er ei felles føresegn for desse døme * Sjekk feltnamn i plankart opp mot føresegner |  |  |
| * Tomtenummer |  |  |
| * Kote byggjehøgd |  |  |
| * Grad av utnytting (som eigenskap på flata) |  |  |
| * Formålsarealet sin storleik i   areal (som eigenskap på flata), evt. storleik areal pr. tomt. |  |  |
| * Avstand byggjegrense frå   vegkant eller senterlinje veg   * 15 m frå kommunal veg/ 50m frå Fylkesveg/E39 (avvik må utgreiast) |  |  |
| * Omsynssoner - rett type, rett nr. * (For kulturminne, støy etc.) |  |  |
| * Bestemmelseområde- rett type, rett nr. (#1,#2 osb.) |  |  |
| * Regulerte eigedomsgrenser |  |  |
| * Eigedomsgrenser som skal opphevast |  |  |
| * Murar, støyskjerm m.m. |  |  |
| * Omriss planlagde bygg, bygg som skal rivast, bygg som inngår i planen |  |  |
| * Utsjånad: Linjetjukkleik, skravur, tekst storleik |  |  |
| * Senterlinje veg * Høgder på veg (alternativ: profilteikning i vedlegg til planomtalen) * Sjekk geometri på veglinjer |  |  |
| 8. | SOSI | Plankart på SOSI-format skal føreliggje på til ei kvar tid sist gjeldande SOSI-standard.  Karttekniske krav   * Alle føremålsgrenser skal henga saman. * Innafor planområdet skal heile område vera dekka av arealføremål. * Føremålsgrenser kopiert frå veggeometri – erstatt punkt med buer. * Ingen linjer av same objekttype skal liggja dobbelt. * Grenselinjer som ikkje er brukt i   flatedanning skal ikkje førekoma   * Grenselinjer skal ha eit knutepunkt der dei kryssar same objekttype * Føremålsgrense mellom to føremål skal berre vera ei linje. Føremålsområda skal difor ikkje vera overlappande. * Planens avgrensing skal vera identisk med ytterkant føremålsgrenser. Om plangrensa er «offsett», skal dette gå fram av teiknforklaringa. * Dersom to linjer med ulike objektkodar skal liggja dobbelt (eks. føremålsgrense og omsynssonegrense), skal den eine linja vera kopi av den andre. * Ingen innsettingspunkt for linjer, punkt, flater eller tekst skal liggja utanfor plangrensa. | Kjør kontroll av fila i Statens kartverk sitt program SOSI-vis/SOSI-kontroll.  Sjekk:   * at planen ser identisk ut som plankart på papir/pdf.   (Bruk pkt. 8 som kontrollverktøy) |  |  |
| * at linjer for omsynssoner er samanfallande med føremålslinjer, frisiktlinjer m.m. |  |  |
| * Sjekk geometri på linjer (formålslinjer langs veg, har desse punkt frå vegprosjekteringsfila må dei ryddast) |  |  |
| * Eigenskap «beskrivelse» er påkravd på kode 1169,1390,1490,1500,1560,1590,1690,1800,1900,2061,2180,2090,2800,2900,3800,3900,4010, 4800,5900,6800,6900 |  |  |
| * Eigarform, feltnamn, arealstorleik, BYA som RpPåskrift |  |  |

Kommentar: